Klassifizierung
Nassraum
	Nassraumtür - geprüft nach RAL 426 Teil III
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	NR, Nassraumtür, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.42,0mm
	
Innenlage
	Spezialeinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) mit Edelstahlstulp
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, Oberfläche Edelstahl
	
Oberflächenart TB
	Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	von -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	Standard mit Haltelaschen, Edelstahl
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, Oberfläche Edelstahl
	
Kantenform
	Schichtstoff Eckig EC (55mm)
	
Oberflächenart Zarge
	Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de