Klassifizierung
Nassraum
	Nassraumtür - geprüft nach RAL 426 Teil III
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	NR, Nassraumtür, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.42,0mm
	
Innenlage
	Spezialeinlage
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) mit Edelstahlstulp
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, Oberfläche Edelstahl
	
Oberflächenart TB
	Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	von -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	Schließblech Edelstahl für stumpfe Türen
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Schichtstoff Eckig EC (55mm)
	
Oberflächenart Zarge
	Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de