Klassifizierung
Strahlenschutz
	Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	BLEI 2 LA, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.47,0mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RPKR
Premiumkante PK2
	
Schloss
	Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Glas Türblatt
	Strahlenschutzglas Blei 2
	
Oberflächenart TB
	CPL 0,8
Lack
Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Standard mit Haltelaschen, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
Softline SLF (70mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
Lack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de