Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Strahlenschutz
	Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	BLEI 2 HSD, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.47,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL 0,8
Lack
Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de