Klassifizierung
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,10 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Hinweis:
	NICHT geeignet beim Einsatz in Räumen mit Außenklima (z.B. ungedämmtes Dach usw.)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	WDE-39, Wärmeschutztür, U-Wert ca. 1,1W/m²K, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (Klasse 2 nach DIN EN 1192)
	
Dicke
	ca.43,0mm
	
Innenlage
	Spezial PU-Dämmschaumplatte
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Standard mit Haltelaschen, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
Softline SLF (70mm)
Hohlkehle HK65/22
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de