Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Innenlage
	Spanplatte FPY
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x30,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
	
Bänder
	Anschraubband 160mm, matt vernickelt
3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Glas Türblatt
	Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)
Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz, Höhe lt. Zulassung: 200 - 1000
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de