Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Kämpfer)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Innenlage
	Spanplatte FPY
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss
	
Schließblech Standflügel
	Standard- Schließblech silber
	
Bänder
	Anschraubband 160mm, matt vernickelt
3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Glas Türblatt
	Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)
Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 2-flügelige Türen
	
Windfang
	WF4 mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)
	
Schließblech
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de