Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	RD 40 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Glas Türblatt
	Sicherheitsglas VSG 8mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit 1 Seitenteil und Oberlicht für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	WF3 mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 8mm
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de