Klassifizierung
Rauchschutz:
	RS2 nach DIN 18095
	
Schallschutz:
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse:
	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC:
	nicht möglich
	
STANDARD:
	TB-DA
TB-DQ
DIN-LA
TB-LA1
TB-LA2
TB-LA2-S
TB-LA2-B
TB-LA3
TB-LA3-S
TB-LA3-B
	
ELEGANCE:
	Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!)
Profila: möglich
Modena: möglich
Primo: möglich
	
LIFESTYLE:
	Blackline
Blackline Piktogramme
	
ROYAL:
	Alle Varianten
	
GANZGLAS:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
DTB-Maße stumpf (bxh):
	1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500)
	
Kürzbarkeit:
	nicht kürzbar
	
Dicke:
	ca.39,5mm
	
Flächengewicht:
	ca. 24,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen:
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung:
	HDF- Platte
	
Falz:
	stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil
	
Kantenprofil:
	Stumpf EC
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung:
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss:
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
	
Schließblech Standflügel:
	Standard- Schließblech silber
	
Bänder:
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Drückergarnitur:
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer:
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Kennzeichnung:
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Falzmaß Zarge:
	TB 38,5-40,5 = 11x46,5
TB 40,6-42,5 = 11x48,5
TB 42,6-44,5 = 11x50,5
TB 44,6-46,5 = 11x52,5
TB 46,6-48,5 = 11x54,5
	
Material:
	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
	
Verstellbereich Zierbekleidung:
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech:
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Dichtung:
	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
	
Wandstärke:
	100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330
	
Oberflächenart Zarge:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de