Klassifizierung
Schallschutz:
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse:
	KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
	
Wärmedämmung:
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC:
	nicht möglich
	
STANDARD:
	TB-DA
TB-DQ
	
ELEGANCE:
	Classic: ohne LA möglich
Profila: ohne LA möglich
Modena: ohne LA möglich
Primo: nicht möglich
	
LIFESTYLE:
	Blackline
Blackline Piktogramme
	
ROYAL:
	Alle Varianten ohne LA
	
GANZGLAS:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße stumpf (bxh):
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit:
	20mm
	
Dicke:
	ca.45,5mm
	
Flächengewicht:
	ca. 34,5 kg/m²
	
Innenlage:
	Sandwicheinlage
	
Rahmen:
	MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung:
	doppelte HDF- Platte
	
Falz:
	stumpf
	
Kantenprofil:
	Stumpf EC
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung:
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss:
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder:
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Kennzeichnung:
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Türfutter mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Abmessungen:
	Höhe bis 2700, Falzmaß OL bis 1216 x 1225 (Sonderlösungen auf Anfrage)
	
Falzmaß Zarge:
	TB 38,5-40,5 = 11x46,5
TB 40,6-42,5 = 11x48,5
TB 42,6-44,5 = 11x50,5
TB 44,6-46,5 = 11x52,5
TB 46,6-48,5 = 11x54,5
	
Oberlicht:
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge:
	Sicherheitsglas VSG 24mm
	
Material:
	Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
	
Kämpfer:
	Querschnitt 90 x 75
	
Verstellbereich Zierbekleidung:
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech:
	Schließblech Standard für stumpfe Türen
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer:
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Dichtung:
	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
	
Wandstärke:
	100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330
	
Oberflächenart Zarge:
	CPL
Lack
Schichtstoff
G-TEC® (auf Anfrage)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de