Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspan, Sandwicheinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Glas Türblatt
	Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blockrahmen mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)
	
Schließblech
	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Massiv
Lack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de