Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-37-LA, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspan, Sandwicheinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Glas Türblatt
	Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de