Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-32-2, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Schließblech Standflügel
	Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blockrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)
	
Schließblech
	Hülse für Obenverriegelung (bauseits bohren)
	
Bandaufnahme
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Massiv
Lack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de