Klassifizierung
Feuchtraum
	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1
	
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL2, KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	FR, Feuchtraumtür, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (RAL MEB-M) (Aufbemusterung Klasse S möglich (Typ SII))
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU (nur bei CPL WL 9010)
Rund RPKR (nur bei CPL WL 9016)
Premiumkante PK2
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL 0,8
CPL Weißlack
Schichtstoff
Weißlack Exclusiv
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de