Klassifizierung
Feuerschutz:
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz:
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz:
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse:
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®:
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Kämpfer)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC:
	nicht möglich
	
STANDARD:
	TB-DA
TB-DQ
DIN-LA
TB-LA1
TB-LA2
TB-LA2-S
TB-LA2-B
TB-LA3
TB-LA3-S
TB-LA3-B
	
STIL:
	nicht möglich
	
ELEGANCE:
	Classic: nicht möglich
Profila: möglich (LA als Sonder)
Modena: ohne LA möglich
Primo: ohne LA möglich
	
LIFESTYLE:
	Blackline
	
ROYAL:
	Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5)
	
GANZGLAS:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	FS 30-1-LA RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
DTB-Maße gefälzt (bxh):
	1360 - 2460 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 500 / Gehflügel mind. 700)
	
Kürzbarkeit:
	nicht kürzbar
	
Dicke:
	ca.45,0mm
	
Flächengewicht:
	ca. 36,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage:
	Spanplatte FPY
	
Rahmen:
	Massivholzrahmen mit Stabilisator und 3-seitigem Brandschutzstreifen
	
Absperrung:
	HDF- Platte
	
Falz:
	gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
	
Kantenprofil:
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung:
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss:
	FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss
	
Schließblech Standflügel:
	Standard- Schließblech silber
	
Bänder:
	Anschraubband 160mm, matt vernickelt
3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
	
Drückergarnitur:
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer:
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Kennzeichnung:
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt:
	LA mit Leiste Typ TL (fertig verglast)
	
Glas Türblatt:
	Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)
Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)
	
Oberflächenart TB:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht für 2-flügelige Türen
	
Abmessungen:
	je nach Ausführung (lt. Zulassung: BRM: B <= 4500, H <= 3000 / FM Oberlicht <= 810 / FM Seitenteil <= 930)
	
Windfang:
	WF4 mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge:
	Brandschutzglas (ohne UV-Schutz)
Brandschutzglas (UV-Schutz 1-seitig)
	
Material:
	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte (Falzbekl. B1)
	
Kämpfer:
	Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75
	
Schließblech:
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Aufnahmeelement für 3-teilige Bänder
	
Dichtung:
	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
	
Wandstärke:
	100, 125, 145, 165, 185, 205, 225, 245, 270, 290, 310, 330 (Zulassung beachten!)
	
Oberflächenart Zarge:
	CPL
G-TEC®
Lack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de