Klassifizierung
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
	
Schallschutz
	Rw >= 47dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	EH-59-SK4, einbruchhemmende Tür RC2 nach DIN EN 1627, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
Dicke
	ca.68,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
	
Schloss
	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (8/80/72), 4-fach verschraubt
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	Schutzbeschlag DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), nicht im Lieferumfang enthalten
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de