Klassifizierung
Rauchschutz: | RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung: | RC3 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
Schallschutz: | Rw >= 42dB nach DIN 4109
Klimaklasse: | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich)
Wärmedämmung: | U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
PRÜM-Produktsortiment
BASIC: | nicht möglich

STANDARD:

TB-DA
TB-DQ

ELEGANCE:

Classic: nicht möglich
Profila: ohne LA möglich
Modena: ohne LA möglich
Primo: ohne LA möglich

LIFESTYLE:

Blackline
Blackline Piktogramme

ROYAL: | Alle Varianten ohne LA
GANZGLAS: | nicht möglich
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt: | EH-60-SK3-RD, Einbruch- Rauchschutztür, RC3 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: | Klasse E (RAL MEB-E)
TB-Maße gefälzt (bxh): | 610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit: | 15mm
Dicke: | ca.68,0mm
Flächengewicht: | ca. 37,0 kg/m²
Innenlage: | Sandwicheinlage
Rahmen: | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung: | doppelte HDF-Platte
Falz: | Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 16x25)

Kantenprofil:

Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Premiumkante PK2

Bodendichtung: | absenkbare Bodendichtung
Schloss: | Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (9/80/72)
Bänder: | Anschraubband (verstärkt) mit 160mm Bandlänge, Tragzapfen und Stiftsicherung
Drückergarnitur: | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt (für RC3 muss ein Schutzbeschlag DIN 18257 (ES2) bzw. EN 1906 (SK3) montiert werden)

Türschließer:

Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)

Kennzeichnung: | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB:

CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge: | Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Falzmaß Zarge: | 1.Falz: 15,0 x 29,0 / 2.Falz: 15,0 x 25,0
Material: | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Schließblech: | Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme: | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Hinweis Türschließer: | Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
Dichtung: | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil:

Umfassungszarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge

Wandstärke:

100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330 (RC3 nicht zugelassen in Leichtbauwand!)

Oberflächenart Zarge: | grundiert
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de