Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	RD SD 42, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
SmartDOOR- System
	Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
	
Konnektivität
	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
	
Bedingungen
	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
	
Sensor
	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
	
Stromversorgung
	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
	
Öffnungsmedium
	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
	
Dicke
	ca.64,5mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	stumpf mit Gegenfälzung
	
Kantenprofil
	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz sichtbar/farbig lackiert)
Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
	
Schließzylinder
	Profilzylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
	
Türschließer
	Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Flachschließblech aus Edelstahl
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
Softline SLF (70mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de