Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.68,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	stumpf mit Gegenfälzung
	
Kantenprofil
	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Glas Türblatt
	Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Schließblech Standard für stumpfe Türen
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de