Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-42-LA, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.68,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Glas Türblatt
	Spezial- Isolierglasscheibe mit VSG- Sicherheitsglas - 41,5mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	Massiv
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de