Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	RD-SD-42, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.61,5mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Häfele mit Fallensperre für Hotelbeschlag DT-710/710
	
Bänder
	Häfele DHX
Simonswerk VX
	
Drückergarnitur
	Häfele Dialock DT-700
Häfele Dialock DT-700 Bluetooth
Häfele Dialock DT-710
Häfele Dialock DT-710 Bluetooth
	
Türschließer
	Häfele DCL-97 (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
Türschließer mit Gleitschiene
Türschließer mit Scherengestänge
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de