Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kantenform
	Eckig EC 55/16 - eckige Kante
	
Falz
	gefälzt
stumpf
	
Schließblech
	gefälzt: Standard mit Haltelaschen
stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte
	
Bandaufnahme
	gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Bandrahmenteil
	gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
stumpf: Komplettband
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
	
Oberfläche CPL
	nicht möglich
	
Oberfläche G-Tec
	nicht möglich
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9010
	
Oberfläche Schichtstoff
	nicht möglich
	
Oberfläche Folie
	nicht möglich
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de