Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kantenform
	Rund RFKR 80/22 - Kleine Rundkante
	
Falz
	gefälzt
stumpf
	
Schließblech
	gefälzt: Standard mit Haltelaschen
stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte
	
Bandaufnahme
	gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Bandrahmenteil
	gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
stumpf: Komplettband
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC
Lack
	
Oberfläche CPL
	CPL T-EICHE ALTHOLZ
CPL T-WILDEICHE
CPL T-GREYLINE
CPL T-WHITELINE
CPL T-DARKLINE
CPL T-SILVALINE
CPL T-PEARLLINE
	
Oberfläche G-Tec
	G-TEC SCHWARZ MATT 9005
G-TEC WEISS MATT 9016
G-TEC STAUBGRAU MATT 7037
G-TEC ANTHRAZITGRAU MATT 7016
G-TEC LIVESIMPLE MATT CN08
G-TEC FEELJADE Matt CN05
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9016
	
Oberfläche Schichtstoff
	nicht möglich
	
Oberfläche Folie
	nicht möglich
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de