Klassifizierung
Strahlenschutz: | Strahlenschutz BLEI-2 (nach DIN 6834)
Klimaklasse: | KL3 (Prüfklima KKL-III nach RAL-GZ 426 und Prüfklima c nach DIN EN 1121)
PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
PRÜM-Produktsortiment
BASIC: | nicht möglich

STANDARD:

TB-DA
TB-DQ

ELEGANCE:

Classic: nicht möglich
Profila: ohne LA möglich
Modena: ohne LA möglich

LIFESTYLE: | nicht möglich
ROYAL: | Alle Varianten
GANZGLAS: | nicht möglich
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt: | BLEI 2, Strahlenschutztür BLEI-2 nach DIN 6834, Schlagleiste auf beiden Flügeln, kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: | Klasse S (RAL MEB-S)
DTB-Maße gefälzt (bxh): | 1235 - 1985 x 1735 - 2235 (Standflügel mind. 400)
Kürzbarkeit: | nicht kürzbar
Dicke: | ca.47,0mm
Flächengewicht: | ca. 45,0 kg/m²
Innenlage: | Vollspanplatte VS
Rahmen: | MDF-Rahmen, unten + seitlich 2-fach
Absperrung: | HDF- Platte mit 1,0mm Blei
Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil

Kantenprofil:

Eckig EC
Rund RPKR
Premiumkante PK2

Schloss: | Strahlenschutzschloss mit doppelten Lochungen (40/80) (Spezial-Drückergarnitur separat bestellen)

Schließblech Standflügel:

Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel

Bänder: | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur: | Spezial-Drückergarnitur separat bestellen
Kennzeichnung: | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberflächenart TB:

Lack
Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge: | Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Falzmaß Zarge: | 15,0 x 29,0
Material: | Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm (Zarge bauseits mit 2mm Blei auskleiden)
Bandaufnahme: | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Dichtung: | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Profil:

Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge

Wandstärke:

100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330

Oberflächenart Zarge: | grundiert
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de