Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,00 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	FS 30-1 EH2 SK3 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
SmartDOOR- System
	Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
	
Konnektivität
	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
	
Bedingungen
	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
	
Sensor
	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
	
Stromversorgung
	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
	
Öffnungsmedium
	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
	
Dicke
	>=60,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	stumpf mit Gegenfälzung
	
Kantenprofil
	Eckig Stumpf GF
Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
	
Schließzylinder
	Profilzylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
	
Türschließer
	Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Flachschließblech aus Edelstahl
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de