Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	FS 30-1 EH2 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
SmartDOOR- System
	Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
	
Konnektivität
	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
	
Bedingungen
	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
	
Sensor
	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
	
Stromversorgung
	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
	
Öffnungsmedium
	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
	
Dicke
	ca.47,0mm
	
Innenlage
	Spanplatte FPY
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x30,5)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
	
Schließzylinder
	Profilzylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
	
Türschließer
	Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Profil
	Umfassungszarge (50/30)
Blockzarge (50/65)
Blockzarge 2-schalig (50/65)
Eckzarge (50/0)
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de