Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Feuchtraum
	Zarge aus feuchtebeständigem MDF
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Garagenverbindungstür GVT "ECO", Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Bedingungen
	nur geschlossene Garagen, kein stehendes Wasser, Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Einbau und Versiegelung nach Anleitung, Temp. >= 3°C, rel. Luftfeuchte <=85%
	
Dicke
	ca.64,5mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz sichtbar/farbig lackiert)
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt (incl. Bandseitensicherung)
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	Schichtstoff (beidseitig gleiche Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch aus feuchtebeständigem MDF für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU (60mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de