Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Feuchtraum
	Zarge aus feuchtebeständigem MDF
	
Klimaklasse
	KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Garagenverbindungstür GVT "PREMIUM", Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
Bedingungen
	nur geschlossene Garagen, kein stehendes Wasser, Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Einbau und Versiegelung nach Anleitung, Temp. >= 3°C, rel. Luftfeuchte <=85%
	
Dicke
	ca.64,5mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	stumpf mit Gegenfälzung
	
Kantenprofil
	Eckig Stumpf GF (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Stumpf GF mit Premiumkante PK2 (Falz mind. 11x11)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	EH-Schloss mit PZ-Stanzung und Doppelstulp (9/80/72), 4-fach verschraubt
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt (incl. Bandseitensicherung)
	
Drückergarnitur
	Schutzbeschlag DIN 18273 + DIN 18257 (ES1) bzw. EN 1906 (SK2), Alu F1, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
	
Oberflächenart TB
	Schichtstoff (beidseitig gleiche Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch aus feuchtebeständigem MDF für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Flachschließblech aus Edelstahl
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU (60mm)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de