Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SK2 VSG-CS, Schallschutztür SK2 nach DIN 4109
	
Dicke
	10,76mm
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Athmer Schall-EX-GS-H10
	
Schloss
	Bohrungen für querliegendes Ganzglastürschloss (Studio) / Achtung: Austauschfalle erforderlich
	
Bänder
	3-teilige Bänder bis 959x2097
VX-Bänder > 959x2097
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blendrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Oberlicht
	nicht möglich
	
Windfang
	nicht möglich
	
Schließblech
	Kurzschließblech, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Klemmblock 3-teilig bis 959x2097
Aufnahme VX > 959x2097
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
Massiv
Lack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de