Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS, RS)
	
Design
	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA1
	
Beschreibung
	Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA1"
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt
optional 3-teilig, vernickelt
	
Kantenprofil
	Eckig EC
	
Glasleiste
	Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	Lack
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de