Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS, RS)
	
Design
	Programm: BASIC - Typ Basic ohne LA
	
Beschreibung
	Türblatt BASIC ohne Lichtausschnitt
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
	
Falz
	gefälzt
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss Silber
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt
	
Kantenprofil
	Aufrecht Rund-KR
	
Oberflächenart TB
	CPL
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Kunststoff mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de