Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2049
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627, Angriffseite: Falzseite
	
Schallschutz
	Rw >= 47dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich (Prüfklima c))
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	T30RS-1 EH2 SK4-13, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
Dicke
	roh und lackiert ca. 61,5mm / Schichtstoff ca. 63,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x43,0) (+ Falzdichtung)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	FS-Schloss Klasse 5 mit PZ-Stanzung (9/80/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge
Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer (optional mit Freilauf)
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff (max. 1,2mm)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Hauptschließblech Typ 363
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	Massiv
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de