Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
FSC
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
Design
	Programm: STANDARD - TB-LA3-S
	
Beschreibung
	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3-S"
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt
stumpf
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt (gefälzt)
V7888, vernickelt (stumpf)
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RU/RP/RPKR
Premiumkante PK2
Stumpf EC
Stumpf EC Premiumkante PK2
	
Glasleiste
	Glasleiste Typ GSR (lose beigelegt)
Glasleiste Typ GSR (fest verglast)
Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
Sicherheitsglas VSG
Ornamentglas
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Oberfläche G-TEC®
	G-TEC® Weiss Matt 9016
G-TEC® Schwarz Matt 9005
G-TEC® Staubgrau Matt 7037
G-TEC® Anthrazitgrau Matt 7016
G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08
G-TEC® FEELJADE Matt CN05
	
Oberfläche Linoleum
	Farbauswahl laut Forbo (keine FSC/PEFC Zertifizierung möglich!)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de