Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
FSC
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
Design
	Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CKL2
	
Beschreibung
	Türblatt "CLASSIC" mit eingeprägten Füllungen und Lichtausschnitt
	
Dicke
	ca.39mm
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
	
Falz
	gefälzt
stumpf
	
Anzahl Flügel
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teilig, vernickelt (gefälzt)
V7888, vernickelt (stumpf)
	
Kantenprofil
	Karnies KA (9010)
Rund RU (9010)
Rund RUKR (9016)
Stumpf EC (9010/9016)
	
Glasleiste
	Glasleiste Typ N (lose beigelegt)
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
Sicherheitsglas VSG
Ornamentglas
	
Oberflächenart TB
	Lack
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech
	silber
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	vernickelt
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de