Klassifizierung
Klimaklasse:
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
	
DTB-Maße gefälzt (bxh):
	1235 - 2460 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit:
	VS 50mm
RS 50mm
Wabe 20mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke:
	ca.39,5mm
	
Flächengewicht:
	VS ca. 21,5 kg/m²
RS ca. 16,0 kg/m²
Wabe ca. 12,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS
Wabe
	
Rahmen:
	MDF- Rahmen, VS/RS unten 2-fach, Wabe unten 1-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte
HDF- Platte
	
Falz:
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz
	
Kantenprofil:
	Eckig EC
Rund RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Falzkanten:
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss:
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Schließblech Standflügel:
	Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
	
Bänder:
	2-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberflächenart TB:
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Material:
	Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
	
Eckverbindung:
	Eckverbindung auf Gehrung
	
Verstellbereich Zierbekleidung:
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm   /   Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech:
	ohne Schließblech
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil:
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Dichtung:
	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR
Primo
Hohlkehle HK65/22
	
Wandstärke:
	80
100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330
	
Oberflächenart Zarge:
	CPL
G-TEC®
Schichtstoff
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de