Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS
Wabe
	
Falz
	stumpf, mittig mit Gegenfalz
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
Stumpf Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
Magnetschloss (BB, WC, PZ)
	
Schließblech Standflügel
	Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	Massiv
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de