Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
Stumpf Premiumkante PK2
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
Magnetschloss (BB, WC, PZ)
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blendrahmen mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	ohne Glas
Sicherheitsglas ESG 4mm
alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt)
	
Schließblech
	Standard für stumpfe Türen
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	Massiv
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de