Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RP/RPKR
Premiumkante PK2
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	ohne Glas
Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de