Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Pendeltür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	ohne
	
Bänder
	Band 6856 (45kg/Paar) / Band 6857 (100kg/Paar)
	
Drückergarnitur
	ohne
Stangengriff (Alu, Edelstahl / Länge 400, 800, 1200)
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Pendeltür- Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Profil
	Umfassungszarge
Blockzarge
Blockzarge 2-schalig
Eckzarge
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de