Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schiebetür Holz (mit LA), 1-flügelig, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Premiumkante PK2
	
Schloss
	ohne
Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
	
Drückergarnitur
	Griffmuschel
Stangengriffe beidseitig
Stangengriffe einseitig
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schiebetürbeschlag
	Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern
	
Laufkastenlänge
	Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)
	
Anschlagkasten
	Anschlag am Futterbrett
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	auf Anfrage
	
Schließblech
	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR
Hohlkehle HK65/22
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de