Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf, mittig mit Fuge 4mm
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	ohne
	
Drückergarnitur
	Griffmuschel
Stangengriffe beidseitig
Stangengriffe einseitig
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Schiebetürbeschlag
	Schiebetürbeschlag innenlaufend, Tragkraft 80 kg, Montage im Sturz oder unter Sturz, optional mit Einzugsdämpfern, Glasstärke 8-10mm
	
Laufkastenlänge
	Länge der Führungsschiene: 1700, 2000, 2600 (bauseits kürzbar)
	
Anschlagkasten
	Anschlag am Futterbrett
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	auf Anfrage
	
Schließblech
	mit oder ohne Schließblech je nach Schlossvariante
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR
Hohlkehle HK65/22
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de