Klassifizierung
Klimaklasse: | KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt: | ohne Türblatt
TB-Maße stumpf (bxh): | 250 - 1200
Innenlage: | Spanplatte FPY
Falz: | stumpf
Schloss: | ohne
Bänder: | ohne Band
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge: | Türfutter - Variante für Durchreiche DR1
Material: | Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung: | Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm   /   Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung: | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil

Kantenform:

Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Kleine Rundkante KR
Primo PM
Hohlkehle HK (je nach Oberfläche)

Wandstärke:

100
125
145
165
185
205
225
245
270
290
310
330

Oberflächenart Zarge:

CPL
G-TEC®
Weißlack

Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de