Klassifizierung
FSC®:
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
	
Mögliche Funktionen
Klimaklasse KL:
	ohne
	
Feuerschutz FS:
	nicht möglich
	
Rauchschutz RD:
	nicht möglich
	
Einbruchschutz EH:
	nicht möglich
	
Schallschutz SD:
	nicht möglich
	
Wärmeschutz WDE:
	nicht möglich
	
Strahlenschutz BLEI:
	nicht möglich
	
Feuchtraum FR:
	nicht möglich
	
Nassraum NR:
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Ganzglastür, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Design:
	Programm: GLAS - Ganzglastür Ornament - Mastercarré
	
Beschreibung:
	Ganzglastür mit Ornamentglas "Mastercarré"
	
Türblattvarianten:
	Drehflügeltür
Pendeltür
Schiebe Slim
Schiebe Klassik
	
TB-Maße stumpf (bxh):
	584, 709, 834, 959,  x  1972, 2097
	
DTB-Maße stumpf (bxh):
	1168, 1418, 1668, 1918  x  1972, 2097
	
Kürzbarkeit:
	nicht kürzbar
	
Dicke:
	8mm
	
Flächengewicht:
	ca. 21,0 kg/m²
	
Falz:
	stumpf
	
Anzahl Flügel:
	1-flügelig
2-flügelig
	
Schloss:
	Griffwerk Puristo S (PZ, WZ, ohne Lochung)
	
Bänder:
	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
	
Kantenprofil:
	Eckig, polierte Kante
	
Glas TB:
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Glasdesign TB:
	Ornamentglas "Mastercarré" (strukturierte Glasoberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zargenvarianten:
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Schließblech:
	silber
schwarz
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil:
	vernickelt
schwarz
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de