Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Stumpf EC
Stumpf Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
Magnetschloss (BB, WC, PZ)
	
Bänder
	3-teiliges Anschraubband, vernickelt
	
Glas TB
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke =100mm: +15/-5mm   /   Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Standard für stumpfe Türen
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Kleine Rundkante RFKR
Primo
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Schichtstoff
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de