Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blockrahmen)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS
Wabe
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Rund RP/RPKR
(Oberblende PK2 nur 1-flügelig möglich)
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Schließblech Standflügel
	Standard- Schließblech Silber/Edelstahl + Kantenriegel
Kurzschließblech Edelstahl + Kantenriegel
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Blockrahmen mit Oberblende ohne Kämpfer ohne Querstück für 2-flügelige Türen
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Bandaufnahme
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund RU
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Massiv
Weißlack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de