Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	Ravenna (UV, BB, PZ, WC)
Quadral (UV, BB, PZ, WC)
Soft (UV, BB, PZ, WC)
	
Bänder
	passende Bänder im Schlossset enthalten
	
Drückergarnitur
	passender Türdrücker im Schlossset enthalten
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	mit 2 Seitenteilen und Oberlicht, mit passenden Glashalteleisten
	
Glas Zarge
	ohne Glas
Sicherheitsglas ESG 4mm
alternativ mit Blende aus Spanplatte 12mm (Oberfläche wie Türblatt)
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm   /   Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Flachschließblech kurz
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR
Primo
Hohlkehle HK65/22
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Schichtstoff
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de