Klassifizierung
Klimaklasse
	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Automatische Schiebetür Holz, 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS
	
Falz
	stumpf, mittig mit Gegenfalz
	
Kantenprofil
	Eckig EC
Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)
	
Schloss
	ohne
	
Drückergarnitur
	Griffmuschel
Stangengriffe beidseitig
Stangengriffe einseitig
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Schiebetürbeschlag
	Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 60kg je Flügel
	
Laufkastenlänge
	5196 (bauseits kürzbar)
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
	
Schließblech
	ohne Schließblech
	
Kantenform
	Rund RU
Eckig EC
Profil PR
Softline SLF
Kleine Rundkante RFKR (je nach Oberfläche)
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Weißlack
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de