Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Automatische Schiebetür Glas, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt
	
Dicke
	8mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss
	ohne
	
Drückergarnitur
	Griffmuschel
Stangengriffe beidseitig
Stangengriffe einseitig
	
Oberflächenart TB
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	ohne Zarge
	
Schiebetürbeschlag
	Automatischer Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 80kg, Glasstärke 8-10mm
	
Laufkastenlänge
	2596 (bauseits kürzbar)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de