Klassifizierung
PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:

Sprossenrahmen fertig eingebaut
Sprossenrahmen lose

Design: | Programm: GLAS - Sprossenrahmen - SP0
Beschreibung: | Sprossenrahmen "SP0", 4 gleichgroße Felder (2x2)
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de