Klassifizierung
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Sprossenrahmen fertig eingebaut
Sprossenrahmen lose
	
Design
	Programm: GLAS - Sprossenrahmen - SP2
	
Beschreibung
	Sprossenrahmen "SP2", 9 gleichgroße Felder (3x3)
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de